**TRGS-400:**

**5.8 Gefahrstoffverzeichnis**

(1) Über die ermittelten Gefahrstoffe ist ein Verzeichnis zu führen. Es soll einen Überblick über die im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe geben. …

(2) Das Gefahrstoffverzeichnis ist auf dem aktuellen Stand zu halten. Es empfiehlt sich, das Verzeichnis nach der betriebsspezifischen

 Organisationsstruktur aufzugliedern. Das Gefahrstoffverzeichnis kann in Papierform oder elektronisch geführt werden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung des Produktes & Hersteller** | **Arbeits-bereich** | **Gefahren-pikto-gramm[[1]](#footnote-1)** | **H-Sätze** | **P-Sätze** | **EUH-Sätze** | **BA[[2]](#footnote-2)**  | **SDB[[3]](#footnote-3)**  | **Lager-****menge4 min./max. (kg, l, Stück)** | **Lager-****ort** | **Ersatz-prüfung/****Substitution** |
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |[ ] [ ]   |  |[ ]

1. Einstufung und Kennzeichnung gem. GHS-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [↑](#footnote-ref-1)
2. Angabe, ob Betriebsanweisung vorhanden ist / ja [x]  nein [ ]  [↑](#footnote-ref-2)
3. Angabe, ob Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist ja [x]  nein [ ]

4 Es zählen nur geschlossene Gebinde [↑](#footnote-ref-3)